



**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!**



**Качественные аналоги импортной**

**с/х техники.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дисковые бороны** | **Изображение** |
| **«АГЛ-8»(под 360-420л.с.)**  агрегат дисковый прицепной, **захват 8м.**  **(аналог LEMKENRubin),** на сцепке  Катки: трубчатые 540мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  Защитный щиток: справа  Зацеп к трактору: серьга  **Гребенки зубовые – опция**  **Катки двойные трубчато-планчатые – опция** | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\агл-80.jpg |
| **«АГЛ-7»(под 330-380л.с.)**  агрегат дисковый прицепной, **захват 7м.**  **(аналог LEMKENRubin),** складывающийся  Катки: трубчатые 540мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  Защитный щиток: справа  **Гребенки зубовые – опция**  **Катки двойные трубчато-планчатые – опция** | агл-750 |
| **«АГЛ-6»(под 280-320л.с.)**  агрегат дисковый полунавесной, **захват 6м.**  **(аналог LEMKENRubin),** складывающийся  Катки: двойные трубчато-планчатые 400мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  Защитный щиток: справа  **гребенка зубовая – опция**  **комплектация «VIP» - опция** | **Изображение в ТЕХНИКА раб1** |
| **«АГЛ-5»(под 210-260л.с.)**  агрегат дисковый полунавесной, **захват 5м.**  (**аналог LEMKENRubin),** складывающийся  Катки: двойные трубчато-планчатые 400мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  **гребенка зубовая – опция комплектация «VIP» - опция** | ааа |
| **«АГЛ-4,5»(под 180-240л.с.)**  агрегат дисковый полунавесной, **захват 4,5м.**  (**аналог LEMKENRubin),** цельно рамный  Катки: двойные трубчато-планчатые 400мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  **гребенка зубовая – опция** | Агл-6 чист |
| **«АГЛ-4»(под 180-220л.с.)**  агрегат дисковый полунавесной, **захват 4м.**  (**аналог LEMKENRubin),** цельно рамный  Катки: двойные трубчато-планчатые 400мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  **гребенка зубовая – опция** | **ад-4** |
| **«АГЛ-3»(под 120-150л.с.)**  агрегат дисковый навесной, **захват 3м.**  **(аналог LEMKENRubin),** цельно рамный  Катки: двойные трубчато-планчатые 400мм.  Диски: 620мм.,зубчатые  **гребенка зубовая – опция** | **агл-3** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Плуги оборотные** | **Изображение** |
| **«Дайман-8+1»(под 390-420л.с.)**  Плуг оборотный, полуприцепной  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками  - **комплект для работы вне борозды**– опция | E:\2 КОМ ПРЕД\1-ком пред на САЙТ\плуг.jpg |
| **«Дайман-7+1»(под 350-390л.с.)**  Плуг оборотный, полуприцепной  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками  - **комплект для работы вне борозды** - опция | плуг чистый |
| **«Дайман-6+1»(под 280-300л.с.)**  Плуг оборотный, полуприцепной  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками  - **комплект для работы вне борозды** - опция | плуг 610 |
| **«Дайман-5+1»(под 220-260л.с.)**  Плуг оборотный, **навесной**  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками  - с механизмом вборозде и вне борозды | D:\_Изображения\Плуг 5+1.jpg |
| **«Дайман-5+1»(под 210-250л.с.)**  Плуг оборотный, **полуприцепной**  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками  - с механизмом вборозде и вне борозды | D:\_Изображения\Плуг 5+1.jpg |
| **«Дайман-4+1»(под 180-220л.с.)**  Плуг оборотный, навесной  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\IMG_20190524_150229.jpg |
| **«Дайман-3+1»(под 120-160л.с.)**  Плуг оборотный, навесной  **(аналог LemkenDiamant),**  - с перьевыми отвалами  - с предплужниками | D:\_Изображения\Tractor-Tilting-Plough-Hydraulic-Tilting-Plough-1lf-550-Plough.jpg |
| **«Устройство«Вне борозды» Для плугов оборотных (Lemken)**  **«Рама +1 в сборе» Для плугов оборотных(Diamant)** | **D:\_Изображения\rab-organ.jpg** |
| **«Тележка TP-600»(под 330-500л.с.)** Устройство для агрегатирования навесных и полунавесных орудий с тракторами без трехточечной навески: плугов, глубокорыхлителей.  **с шириной захвата от 3,5 до 4,0м.**  **с шириной захвата от 4,5 до 6,0м.**  Ширина колеи - регулируемая  Высота подъема - регулируемая | **32495** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Культиваторы стерневые** | **Изображение** | |
| **«Кристалл-9»(под 360- 420л.с.)**  стерневой культиватор прицепной  - Два ряда рабочих органов, лапа 460мм.  - Выравнивающие диски,  - Катки: кольцеобразный Ф=540мм.  **«Кристалл-8»(под 300- 360л.с.)** - Защита стойки: срезной болт  - Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=410мм. | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\см-9.jpg | |
| **«Кристалл-7»(под 240- 300л.с.)**  стерневой культиватор полунавесной  Рабочая ширина - 7м.,  Глубина обработки - до 25см.,  - Два ряда рабочих органов - 15шт.  - Составная лапа - 460 мм.,  - Выравнивающие диски - 7шт.  - Защита стойки –срезной болт. |  | |
| **«Кристалл-5»(под 180- 240л.с.)**  стерневой культиватор полунавесной  Рабочая ширина - 5м.,  Глубина обработки - до 25см.,  - Два ряда рабочих органов - 13шт.  - Составная лапа - 460 мм.,  - Защита стойки –срезной болт.  - Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=410мм. | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\СМ-7.jpg | |
| **«Кристалл-4»(под 150- 220л.с.)**  стерневой культиватор навесной  Рабочая ширина - 4м.,  Глубина обработки - до 25см.,  - Два ряда рабочих органов - 9шт.  - Составная лапа - 460 мм.,  - Защита стойки –срезной болт.  - Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=410мм. | D:\_Изображения\см ап.jpg | |
| **Агрегаты комбинированные** | **Изображение** | |
| **«АТОМ-400»(под 280-330л.с.)**  **Агрегат комбинированный, захват 4м.**  **(аналог TopDownVADERSTAD),**  - 2 ряда дисков, 3 ряда лап,  - гребенки и катки,  рабочая глубина до 35см.  Производительность: 4,0 – 6,0 Га/ч.  Вес – 7500кг., | D:\_Изображения\пп.jpg | |
| **«АТОМ-500»(под 400-420л.с.)**  **Агрегат комбинированный, захват 5м.**  **(аналог TopDownVADERSTAD),**  - 2 ряда дисков, 3 ряда лап,  - гребенки и катки,  рабочая глубина до 35см.  Производительность: 4,0 – 6,0 Га/ч.  Вес – 7500кг., | тп-5 | |
| **«АТОМ-700»(под 480-520л.с.)**  **Агрегат комбинированный, захват 7м.**  **(аналог TopDownVADERSTAD),**  - 2 ряда дисков, 3 ряда лап,  - гребенки и катки,  рабочая глубина до 35см.  Производительность: 5,0 – 7,0 Га/ч.  Вес – 9600кг., | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\тдаун7.jpg | |
| **Дисковые культиваторы** | | **Изображение** |
| **«КДК-6»(под 240 - 260л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 6м.**  **- с трубчатымикатками**  **- с резиновыми катками**  диск 460мм., диски 510мм. - опция | | **к 66** |
| **«КДК-4,5»(под 150 - 210л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 4,5м.**  **- с трубчатым катком**  **- с резиновым катком**  диск 460мм., диски 510мм. - опция | | **кдк-4 тр** |
| **«КДК-4»(под 130 - 180л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 4м.**  **- с трубчатым катком**  **- с резиновым катком**  диск 460мм., диски 510мм. - опция | | **кдк-4 кл** |
| **«КДК-4 П»(под 150 - 210л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 4м. - с трубчатым катком**  **- с резиновым катком** диск 460мм., диски 510мм. - опция | | **К-4-П** |
| **«ГИГАНТ-8»Сцепка универсальная**  Для навешивания дисковых борон, культиваторов, катковизмельчителей.  **(аналогLemkenGigant 800 S),**  **захват- 8м.**  **захват - 9м.** | | **СНК сцепка** |
| **«КДК-8»(под 280 - 330л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 8м.**  **- с трубчатыми катками**  **- с резиновыми катками**  диск 460мм., диски 510мм.– опция | | **КАТРОС-80001** |
| **«КДК-9»(под 330 - 390л.с.)**  культиватор дисковый  **(аналог CatrosAmazone),захват 9м.**  **- с трубчатыми катками**  **- с резиновыми катками**  диск 460мм., диски 510мм.– опция | | **КАТРОС-8 В СБ** |
| **«КСПШ-8»(под 240 - 280л.с.)**  культиватор сплошной, предпосевной  **(аналог LemkenCompaktor),захват 8м./9м.**  - с планчатыми каткам - 3 ряда  - 2 ряда стоек с пружиной, лапа 260 мм.  - ряд волокуш | |  |
| **«КСПШ-4»(под 105 - 180л.с.)**  культиватор сплошной, предпосевной  **(аналог LemkenCompaktor),захват 4м./4,5м.**  - с планчатыми каткам - 3 ряда  - 2 ряда стоек с пружиной, лапа 260 мм.  - ряд волокуш | | **KTM** |
| **Глубокорыхлители** | | **Изображение** |
| **«Р-4М»(под 280-330л.с.) захват 4м.**  Глубокорыхлитель навесной**(аналог Dondi) с внесением удобрений**  **без внесения удобрений**  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом, 9шт.  - рабочая глубина до 65см. | | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\IMG_20190719_165238.jpg |
| **«Р-4»(под 280-330л.с.) захват 4м.**  Глубокорыхлитель навесной  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом, 9шт.  - рабочая глубина до 65см. - комплект опорных колес - **опция** | | **D:\_Изображения\Рыхлитель 4.cdr.jpg** |
| **«Р-5»(под 350-390л.с.) захват 5м.**  Глубокорыхлитель прицепной  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом, 11шт.  - рабочая глубина до 65см. - комплект опорных колес - **опция** | | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\Quivogne-V-SUB.jpg |
| **«Р-6»(под 390-470л.с.) захват 6м.**  Глубокорыхлитель прицепной, складывающийся  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом, 13шт.  - рабочая глубина до 65см. - комплект опорных колес | | D:\_Изображения\р-600.jpg |
| **«Триаллент-4,7»**под**(220-300л.с.)**  Рыхлитель-культиватор навесной**4,7м.,**  Глубина обработки - до 35см.,  - Три ряда рабочих органов - 16шт.  - Выравнивающие диски - 5шт.  - Защита стойки - пружинная | |  |
| **«ГРИЗЛИ-5»(под 330- 390л.с.) захват 5м.**  **(аналог HetzenBichler),**  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом и крыльями, 11шт.  - рабочая глубина до 55см. **«ГРИЗЛИ-4»(под 280- 320л.с.)захват 4м.**  Глубокорыхлитель навесной | |  |
| **«ГРИЗЛИ-3» (под 150- 190л.с.)**  Глубокорыхлитель навесной, **захват 3 м.**  **(аналог HetzenBichler),**  - с одинарным кольчатым катком - стойка с долотом и крыльями, 7шт.  - рабочая глубина до 55см. | |  |
| **«ЧГ-400»(под 300- 390л.с.) захват 4м.**  Глубокорыхлитель**прицепной!**  Для тракторов без трехточечной навески  **«ЧГ-500»(под 360- 420л.с.) захват 5м.**  - с двойными кольчатыми катками  - стойка с долотом, 13шт. раб.глубина до 65см. | | ч400 |
| **«Прицепное устройство ПУР-4»** переоборудование из навесных глубокорыхлителей  в прицепные, любых марок.  **с шириной захвата от 3,5 до 4,0м.**  **с шириной захвата от 4,5 до 6,0м.**  передние колеса – двойного назначения регулируют глубину и являются транспортными. | | H:\! КП - ТЕХНИКА 2019\Фото Чистые\IMG_20181108_141017.jpg |
| **Катки и бороны** | | **Изображение** |
| **«МИКСИКУТ-6»Каток-измельчитель**  для измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур - подсолнечника, кукурузы и др. **Рабочая ширина, 5,8м Транспортная ширина, м 3,0**  **Рабочая скорость, км / ч 16-25**  **Производительность, га / ч до 10**  **Общая масса: кг 4300/6100** | | Изображение в 02122 |
| **«МИКСИКУТ-8»Каток-измельчитель** для измельчения высокостебельных культур - подсолнечника, кукурузы и др.  **Рабочая ширина, 8м** Рабочая скорость, км / ч 16-25  Производительность, га / ч до 18  Общая масса: кг 4300/6100  **«МИКСИКУТ-9»Каток-измельчитель**  **Рабочая ширина, 9м** | | **H:\! ФОТО Чистые\122.jpg** |
| **«ТИТАН-6»Катки прикатывающие**  **Вес - 3780 кг, Рабочая ширина 6,3м, 140-160 л.с.**  Катки прикатывающие гидравлические  Кольца 450, 500, 530мм. - высокопрочные  **«ТИТАН-6»Катки прикатывающие**  **Вес - 7100 кг, Рабочая ширина 9,3м,  180-220 л.с.** | | http://serwer1471176.home.pl/agroma-malbork.pl/ex-pom/tytan03.jpg |
| **«ТИТАН-12»Катки прикатывающие** Катки прикатывающие гидравлические  Кольца 450, 500, 530мм. - высокопрочные  **Вес - 7100 кг,  Рабочая ширина 9,3м,  210-280 л.с.** | | **каток нн** |
| **«МОТЫГА-6,0 Дон»** Борона ротационная, **захват 6м**  - на конических подшипниках  - секции на усиленных пружинах  - зубья сменные - навесная | | D:\_Изображения\Мотыга-6Н.jpg |
| **«МОТЫГА-7,0 Дон»** Борона ротационная, **захват 6м./7м.**  - на конических подшипниках  - секции на усиленных пружинах  - зубья сменные - с транспортным устройством | |  |
| **«МОТЫГА-8,4 Дон»** Борона ротационная, **захват 8,4м.**  - на конических подшипниках  - секции на усиленных пружинах  - зубья сменные - навесная | | мотыга-8,40 |
| **«МОТЫГА-12 Дон»** Борона ротационная, **захват 12м.**  - на конических подшипниках  - секции на усиленных пружинах  - зубья сменные - прицепная на универсальной сцепке | | мотыга 12 |
| **Культиваторы предпосевные** | | **Изображение** |
| **«Компакт КТМ-8»(под 210- 280л.с.)**  Культиватор предпосевной, **захват 8м.**  **(Аналог Kompaktomat)**  - стойки на пружинной защите с лапой 260мм.  Рабочая ширина - 8м.,  **- с чугунными катками**  **- с двойными планчатыми катками** | | **H:\! ФОТО Чистые\компакт тм.jpg** |
| **«КОМПАКТОР-9»(под 260 - 310л.с.)**  культиватор сплошной, предпосевной  **(аналог LemkenKompaktor),захват 8м./9м.**  - с планчатыми каткам - 3 ряда  - 2 ряда стоек с пружиной, лапа 260 мм.  - ряд волокуш - катки чугунные - **опция** | | H:\! ФОТО Чистые\КОМПАКТОР-8.jpg |
| **«КОМПАКТОР-4»(под 105 - 180л.с.)**  культиватор сплошной, предпосевной  **(аналог LemkenKompaktor),захват 4м./4,5м.**  - с планчатыми каткам - 2 ряда  - 2 ряда стоек с пружиной защитой, лапа 260 мм.  - ряд волокуш и чугунные катки | | **KTM** |
| **«Корунт-9»(под 260-310л.с.)**  Культиватор предпосевной, **захват 9м.**  **(аналог LEMKENKorund),**  - с двойными катками 270мм.  - S-образные стойки с лапой 105мм.  - выравнивающее устройство | | 0300064d-b81e-40b1-a9a5-7ae191daa012 |
| **«Корунт-6»(под 180-210л.с.)**  Культиватор предпосевной, **захват 6м.**  **(аналог LEMKENKorund),**  - с двойными катками 270мм.  - S-образные стойки с лапой 150мм. | | Культиватор-предпосевной-универсальный-КПУ-9 |
| **«КПК-12 М»(под 310- 360л.с.) захват 12м.**  -S-образные стойки 65 мм с лапой 230мм.  - Спиральный шлейф-каток и пружинные боронки  - 4 ряда рабочих органов  **- захват 10 м. (под 220-230 л.с.)**  **- захват 8 м. (под 150-220 л.с.)**  **- захват 6 м. (под 120-150 л.с.)** | | БПК-677 |
| **«КБМ-14,6 Дон»(под 210- 280л.с.)**  Культиватор предпосевной, **Захват 14,5м.**  (производство Россия) сзубовой гребенкой и катками.  С S-обр. стойка с лапой 150мм.  **- Захват 12,0м. (под 220-240 л.с.)**  **- Захват 10,8м. (под 210-240 л.с.)** | | H:\! ФОТО Чистые\культ 76.jpg |
| **«WL-12»(5- рядная рама.)(под 210- 280л.с.)**  **(аналог WillRich)(10, 12, 14 , 16м.)**  - Расстояние между рядами – 890мм.  - Расстояние между рабочими органами – 720мм.  - Стойки с 2-мя пружинами, Лапа – 270мм.  - Большой клиренс – 600мм.Плавающая подвеска. | | https://madeinsk.ru/media/k2/items/cache/d335a46ccafcb6d32adb1610bbd0629b_XL.jpg |
| **«КТ-10»(под 280- 330л.с.)**  **(аналог Vektor),** многоцелевой культиватор  - 4-х рядный, глубина обработки до 18см.  - Количество стоек– 65шт.  - Лапа – от 180 до 310мм.,  - Вес – 7850 кг., катки кольцеобразные - Ф530мм | | D:\_Изображения\KSHU_10_1.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дисковые мульчировщики** | **Изображение** |
| **«MIX-900»(под 360- 420л.с.)**  борона дисковая прицепная, **захват 9,0м.**  (гибрид Rubin+Catros),  Катки: трубчатые Ф=540мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция**  **Катки двойные трубчато-планчатые – опция** | ГИГАНТ 10м |
| **«MIX-800»(под 330- 390л.с.)**  борона дисковая прицепная, **захват 8,0м.**  (гибрид Rubin+Catros),  Катки: трубчатые Ф=540мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция**  **Катки двойные трубчато-планчатые – опция** | **Микс-8000 чистый** |
| **«MIX-625L»(под 280-330л.с.)**  борона дисковая полунавесная, **захват 6,25м.**  (гибрид Rubin+Catros),  Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=400мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция** | **МИКС-60001** |
| **«MIX-625ХL»(под 280-330л.с.)**  борона дисковая полунавесная, **захват 6,25м.**  (гибрид Rubin+Catros),  Катки: трубчатые Ф=540мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция**  **Катки резиновые Ф=540мм. - опция** | микс-625 чистый1 |
| **«MIX-500»(под 210-240л.с.)**  борона дисковая полунавесная, **захват 5,0м.**  (гибрид Rubin+Catros)  Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=400мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция** | **МИКС 5000 4** |
| **«MIX-450»(под 180-220л.с.)**  борона дисковая полунавесная, **захват 4,5м.**  (гибрид Rubin+Catros)  Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=400мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция** | МИКС-4500 |
| **«MIX-400»(под 150-210л.с.)**  борона дисковая полунавесная, **захват 4м.**  (гибрид Rubin+Catros),  Катки: двойные трубчато-планчатые Ф=400мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Гребенки зубовые – опция** | **Микс-4000 чистый** |
| **«MIX-350»(под 120-150л.с.)**  борона дисковая навесная **захват 3,5м.**  Катки: трубчатые 500мм.  Диски: 510мм, гладкий/зубчатый  **Диски: 620 мм,зубчатые - опция**  **Прицепное устройство – опция** |  |
| **Наименование** | **Изображение** |
| **"ПРИЦЕПНОЕ устройство"**  Комплект переоборудования в полуприцепное:  к дисковым боронам любых типов  **с шириной захвата от 3,5 до 4,0м.**  **с шириной захвата от 4,5 до 6,0м.** | прицепное |
| **"ТЕЛЕЖКА трехточечная "**  Комплект переоборудования в полуприцепное:  к дисковым боронам любых типов  **с шириной захвата от 3,5 до 4,0м.**  **с шириной захвата от 4,5 до 6,0м.**  Установка на агрегаты любых типов - опция | **32495** |
| **"ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ" стойками «MIX»**  Замена рабочих органов  **Комплект под Rubin - 4м.**  **Комплект под Rubin - 6м.**  **Комплект под Rubin - 8м.**  **Комплект под Rubin - 10м.**  **В комплекте**: рама крепления стоек,  стойка в сборе с креплением, ступицы,диски 620мм зубчатые, выезд бригады и установка. Гарантия. | ГИГАНТ 10м |
| **"КАТКИ двойные"**  (под любые типы дискаторов)  **- Lemken «Rubin» (3м.)**Трубчатый  **- Lemken «Rubin» (3м.)**Планчатый  Установка под другие агрегаты – опция. | **2-katki-farmet-lemken** |
| **"КАТКИ резиновые"**  (под любые типы дискаторов)  **- CatrosAmazone (3м.)**  **- CatrosAmazone (4м.)**  Установка под другие агрегаты – опция. |  |
| **"КАТКИ двойные П-образные"**  (под любые типы дискаторов)  **- Секция (3м.)**  **- Секция (4м.)**  Установка под другие агрегаты – опция. | каток |
| **"КАТКИ трубчатые"**  (под любые типы дискаторов)  **- Секция (3м.)**  **- Секция (4м.)**  Установка под другие агрегаты – опция. | **каток 00тр** |
| **"КАТКИ роллерные"**  (под любые типы дискаторов)  **- Секция (3м.)**  **- Секция (4м.)**  Установка под другие агрегаты – опция. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дисковые бороны и Культиваторы | Изображение |
| **Культиватор предпосевной всесезонный «Вектор-9»**  **универсальный, аналог KÖCKERLING** (260-330 л.с.) захват 9 метров  - 4 ряда S-образных стояк 54 шт.  - стрельчатая лапа 200 мм  - транспортная ширина 3 метра  - с двойными прокатчиками ø 530 |  |
| **Культиватор Стерневой «РНД-10»** ( под – 350 л.с.) захват 10 метров  - глубина обработки от 5 см до 15 см.  - лапа стрельчатая (255 мм 355 мм)  - Захват 12 м. (под 430 л.с.) |  |
| **Культиватор паровой предпосевной DIK 14.5** **(не менее 340 л.с.) захват 14,5 метров**  - S – образная стойка в 4 ряда  - стрельчатая лапа 250 мм  **- захват 12 м. (280 л.с.)**  **- захват 10 м (230 л.с.)**  **- захват 8 м.(180 л.с.)** |  |
| **Тяжелая Дисковая борона «Ворон-6,6» (под - 300 л.с.)**  - угол атаки батарей, град 9/12/15/18/21  - диски ø 660 Ø 610 Ø 500  - глубина обработки в два прохода до 20 см.  Захват 8,0 м. под 350 л.с.  Захват 9,3 м. под 400 л.с. |  |
| **Дисколаповая борона «Витязь» от 350 л.с. ширина 4,2 м**  - Глубина обработки лапой до 40 см  Диск до 20 см  - ø 660 мм  **- рабочая скорости 10-12 км/ч**  **Захват 5,3 от 400 л.с.**  **Захват 7,2 от 500 л.с.** |  |
| **Культиватор паровой предпосевной «Лазорик» захват 8 м. от 150 л.с.**  - стойка S образная с пружинной подвеской  - лапка 330 мм  - глубина обработки от 6 до 12 см.  - с комплектом катков роторных с пружинной боронкой  - отция шарнирно пружинная повеска  Захват 12 м от 240-300 л.с. |  |

*Данная продукция является результатом выполнения программы импортозамещения в поставках сельскохозяйственной техники и запасных частей.*

***Более подробную информацию можно получить по тел.***

***Моб: +79323289935 +79323289953***